**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на производство взрывных работ при разработке месторождения гипса «Слудная гора»**

**ООО «ЮжУралгипс».**

1. **Объект и задание**
	1. Производство взрывных работ при разработке месторождения гипса «Слудная гора» ООО «ЮжУралгипс» (п. Дубенский, Беляевский р-н Оренбургской области) в 2024 году.
2. **Виды и объемы работ**
	1. Цель работ – рыхление пород при производстве горных работ.
	2. Взрываемая порода – сульфатные породы (гипсы).
	3. Годовой объем взорванной горной массы в плотном теле составляет 250 000 куб. м.
	4. Высота добычных уступов варьируется в пределах от 4 м до 10 м и составляет в среднем 7 м. На начальном этапе производства буровзрывных работ при производстве горно-капитальных работ средняя высота уступа принимается 5 м., что обусловлено необходимостью выравнивания рабочих горизонтов карьера.
	5. Углы откосов уступов при скальных породах на вскрышных и добычных горизонтах - 75 градусов.
	6. Марка экскаваторов по погрузке взорванной массы:

Volvo EC480 DL (ковш 2,8 куб.м.),

Komatsu PC300 (ковш 1,5 куб.м.).

* 1. Группа грунтов по CНиП – IV,

Коэффициент прочности по шкале проф. Протодьяконова:

гипс – 4-8.

вскрыша – 4-8.

* 1. Коэффициент разрыхления пород - 1,45.
	2. Объемный вес в плотном теле 2,2 тонн/куб.м.
	3. Бурение скважин осуществляется хозяйственным способом с применением бурового станка:
	+ УРБ 2А2, диаметр скважин – 110 мм;

сетка скважин – 3,5х3,5.

* 1. Параметры приемного зева дробилки – 600 мм х 600 мм.
	2. Желательный гранулометрический состав взорванной массы - 400 – 550 мм.
	3. Параметры негабаритного куска – более 600 мм по наибольшему ребру.
	4. Выход негабарита – не более 5%.
	5. Необходимый запас взорванной горной массы -15 000 – 20 000 куб. м.
	6. Скважины частично обводнены.
	7. Режим работы карьера: круглосуточный, непрерывный.
1. **Условия**
	1. **Срок выполнения работ:** с 01.01.2024г. по 31.12.2024г. Обеспечить готовность к производству взрывных работ на объекте и наличие всей разрешительной документации не позднее, чем к 31.12.2023 года.
	2. **Месторождение гипса** «Слудная гора» расположено в 100 км к западу от областного центра г. Оренбург, в 20 км северо-восточнее районного цента пгт. Беляевка и в 150 км западнее от городов Орск и Новотроицк.
	3. На карьере существует электроснабжение (КТП 10,0/0,4кВ). АБК и другие помещения отсутствуют. Питьевое и техническое водоснабжение – привозное, канализация отсутствует. Временное размещение персонала возможно в гостинице районного центра.
	4. **Оплата за выполненные работы** производится на основании результатов маркшейдерского замера объемов выполненных горных работ.
	5. Взаиморасчеты производятся ежемесячно.
	6. Единицей измерения объема выполненных работ является куб. м в плотном теле. Стоимость работ определяется в единицах измерения – руб./куб. м. в плотном теле.
2. **Дополнительные требования**
	1. Осуществлять производство работ на территории ООО «ЮжУралгипс» в строгом соответствии с требованиями законодательства РФ в области природопользования, охраны недр, охраны окружающей среды и промышленной безопасности, нести полную ответственность за соблюдение данных требований, предусмотренную законодательством РФ.
	2. Производство взрывных работ осуществлять на основании типового проекта производства БВР, разработанного и согласованного исполнителем работ в контролирующих инстанциях.
	3. **Иметь в наличии персонал с соответствующим образованием и квалификацией, прошедший соответствующее обучение и аттестацию. Иметь в наличии необходимые лицензии и разрешения. Обладать необходимым оборудованием, имеющим разрешение на применение Ростехнадзора и сертификаты соответствия стандартам РФ**.

.