**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на выполнение работ по проведению планового ремонта 49 вагонов-самосвалов (думпкаров) для нужд ООО «ВОЛМА»**

1. **Предмет тендера.**

Предметом настоящего тендера является выполнение работ по проведению планового ремонта (деповского) 49 вагонов-самосвалов (думпкары), принадлежащих на праве собственности ООО "ВОЛМА" и дислоцированных в г. Волгограде.

Работы необходимо выполнить согласно следующей спецификации:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Вид ремонта** | **Количество вагонов** | **Срок проведения ремонта** **в 2016 г.** | **Начальная (максимальная) стоимость ремонта 1 вагона, включая НДС 18% (без цены запасных частей подрядчика), руб.** |
| 1. | Деповский | 6 | 19 апреля - 26 апреля | **100 000,00** |
| 2. | Деповский | 4 | 8 мая-14 мая |
| 3. | Деповский | 29 | 16 июня-30 июня |
| 4. | Деповский | 10 | 6 июля-17 июля |

1. **Общие сведения об объекте содержания.**

Думпкары: 1989, 1990 и 1991 годов постройки.

1. **Общие требования.**
	1. **Перечень работ:**

- Виды и объемы работ, выполняемые при проведении деповского ремонта в соответствии с "Руководством по деповскому ремонту грузовых вагонов".

* 1. **Работы проводить в соответствии с требованиями следующих руководящих документов:**

 - "Руководство по капитальному ремонту грузовых вагонов" и "Грузовые вагоны железных дорог колеи 1520 мм. Руководство по деповскому ремонту», утвержденные Советом по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества, протокол № 54 от 18-19 мая 2011 г. (далее - Руководства по капитальному и деповскому ремонту грузовых вагонов).

1. **Требование к подрядной организации:**

- Наличие сертификатов, удостоверений, аттестатов на проведение ремонта грузовых вагонов.

- Наличие собственных соответствующих производственных мощностей.

- Наличие кадровых и материально-технических ресурсов, необходимых для полного и своевременного указания услуг.

**-** Гарантийный срок на выполненные работы по деповскому ремонту  грузовых  вагонов устанавливается до проведения следующего планового вида ремонта.

 - Продолжительность деповского ремонта одного думпкара составляет не более 6 (шести) суток.

- Ремонт проводится с использованием запасных частей и материалов Подрядчика, а также запасных частей, предоставляемых Заказчиком. Заказчиком предоставляются рамы боковые, балки надрессорные, пары колесные.

 **Срок заключения договора:** с даты подписания сторонами договора по 31.12.2016 г. с возможностью пролонгации.

1. **Начальная (максимальная) цена договора:**

 **4 900 000,00 (четыре миллиона девятьсот тысяч) рублей, включая НДС 18%.**

1. **Форма и порядок оплаты:**

Форма оплаты: безналичный расчёт.

Порядок оплаты по договору предлагается участниками тендера и является одним из критериев оценки. Предпочтительной является оплата по факту выполнения работ.